**Descriptif CCTP DAP11200**

Destratificateur à pâles de marque EXELTEC modèle DAP11200.

Moteur « carter fonte » haute qualité avec moyeu encapsulé.

3 pâles hautes performances en acier. Balayage des lames 1400mm.

Bras de suspension longueur 360 mm.

Peinture epoxy, couleur blanc.

Variateur de vitesses 5 positions individuel en option.

**Caractéristiques techniques**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DAP 11200** |
| **Débit d’air** | **Vitesse 5 (Max)** | **11 220** | **m3/h** |
| **Vitesse 4** | **9 540**  | **m3/h** |
| **Vitesse 3** | **6 940** | **m3/h** |
| **Vitesse 2** | **5 840** | **m3/h** |
| **Vitesse 1 (Min)** | **3 332** | **m3/h** |
| **Hauteur d’installation** | **Maximum** | **12** | **m** |
| **Minimum** | **2,3** | **m** |
| **Couverture au sol à hauteur maximale** | **130** | **m²** |
| **Données électriques** | **Alimentation électrique** | **230/1/50** | **V / ph / Hz** |
| **Moteur** | **70,0** | **W** |
| **Intensité** | **0,33** | **A** |
| **Poids** | **6** | **kg** |
| **Niveaux de bruit** | **A 5m en champ libre** | **54** | **dB(A)** |

**Accessoires disponibles**

* Thermostat d’ambiance simple ou à sonde déportée
* Régulation programmable sur le delta de température entre la partie haute et basse du bâtiment avec horloge hebdomadaire OP-REGDESTRAT
* Variateur de vitesse individuel
* Variateur de vitesse commun à plusieurs destratificateurs
* Sectionneur de proximité